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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОДБОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСХОДОМЕРА ПРЭМ

	1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

	Ф. И. О.
	Место для ввода текста.
	Должность
	Место для ввода текста.	Телефон
	Место для ввода текста.
	Организация
	Место для ввода текста.	E-mail
	Место для ввода текста.
	Город
	Место для ввода текста.	Дата заполнения
	Место для ввода текста.
	Конечный заказчик
	Место для ввода текста.
	Регион эксплуатации оборудования
	Место для ввода текста.


	2. ПРИМЕНЕНИЕ

	Измеряемая среда
	жидкость

	Коррозионные свойства среды
	☐ неагрессивная    ☐ слабоагрессивная    ☐ сильноагрессивная    

	Название среды (состав)
	Место для ввода текста.
	Описание технологического процесса
	Место для ввода текста.
	Относительная погрешность измерения
	☐ подобрать метрологический класс по фактическим расходам (рекомендуется)
☐ требуется класс              ☐ не более ±        %

	Тип учёта
	☐ технологический учёт    ☐ коммерческий учёт    



	3. ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА

	Расход
	       мин.
	        ном.
	       макс.
	       ед. изм.

	Давление ☐ абс.  ☐ изб.
	       мин.
	        ном.
	       макс.
	       ед. изм.

	Температура измеряемой среды
	        мин.
	       ном.
	       макс.
	°C ед. изм.

	Плотность
	       
	кг/м³ ед. изм.

	Вязкость при рабочей температуре
	       
	        ед. изм.

	Скорость потока среды
	Место для ввода текста. м/с

	Наличие механических примесей
	☐ нет    ☐ да,        % твёрдых включений

	Размер механических включений, мкм
	Место для ввода текста.

	Реверсивность потока
	☐ нет    ☐ да








	4. МЕСТО УСТАНОВКИ

	Описание места установки прибора
	Место для ввода текста. 

	Диаметр трубопровода, мм
	[bookmark: ТекстовоеПоле5]внешний              внутренний               толщина стенки      

	Материал трубопровода
	Место для ввода текста.
	Тип присоединения 
	☐ Фланцевое исполнение    ☐ Исполнение «Сэндвич» 

	Возможность затопления места установки
	☐ нет    ☐ да, кратковременно    ☐ да, регулярно    

	Возможность сужения трубопровода
	☐ нет    ☐ да    Возможно сужение, до Место для ввода текста. мм

	Прямые участки, мм
	до расходомера __________        после расходомера __________

	Температура окружающей среды, °C
	от Место для ввода текста.
	до Место для ввода текста.



	5. ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ

	☐ импульсные выходы 
☐ Токовый выход 4–20 мА 
☐ RS-485, Modbus RTU     ☐ RS-485, Modbus ASCII     ☐ Bluetooth     ☐ Индикация 
☐ иное Место для ввода текста.



	6. ПИТАНИЕ

	☐ 12 В    ☐ 24 В     ☐ иное   Место для ввода текста.



	7. МАТЕРИАЛ ЭЛЕКТРОДОВ

	☐ нержавеющая сталь (стандартное исполнение)    ☐ титан    ☐ хастеллой    ☐ тантал    



	8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Присоединительная арматура
	☐ фланцы    ☐ имитатор    ☐ КМЧ    ☐ иное Место для ввода текста.   

	Кольца выравнивания потенциалов, 2шт.
	☐ из нержавеющей стали    ☐ иное Место для ввода текста.   

	Дополнительные требования
	Место для ввода текста.


	9. КОММЕНТАРИИ

	Место для ввода текста.




	10. ПРИЛОЖЕНИЯ

	☐ приложения есть(☐ ТЗ   ☐ проект   ☐ спецификация   ☐ схема узла   иное Место для ввода текста.)
☐ приложений нет



	Заполнил:  Место для ввода текста.
	Дата: Место для ввода текста. г.
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